**Zakres badań ustalania geotermicznych warunków posadowienia**

**Zadanie:**

Wykonanie Opinii geotechnicznej na potrzeby posadowienia budynków użyteczności publicznej (budynek WI, WII) oraz analizy stateczności skarpy

**Zakres:**

- otwory badawcze do 10 m lub do podłoża skalistego

- 1 sondowanie CPT do 10m lub podłoża skalnego

oraz zakres niezbędny i zgodny z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa   
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych dla opracowania opinii geotechnicznej .



WII

WI – budynek parterowy w konstrukcji żelbetowej posadowiony na palach w skarpie.

WII -budynek 3 kondygnacyjny podpiwniczony w konstrukcji mieszanej murowanej/żelbetowej (wstawiony w środek murów).